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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2024 - 2033 годы (далее - Программа).
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

	Соисполнители программы
	Отсутствуют

	Цели программы
	1) создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения;

2) разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы 
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Целевые показатели
	1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.

2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории сельского поселения Кабановка:

· сохранение аварийности системы электроснабжения на уровне 0 ед./км;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до менее 0,1 км;

· сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%;

· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.

3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории сельского поселения Кабановка:

· сохранение аварийности системы теплоснабжения на уровне 0 ед./км;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 0,1 км;

· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 0%.

4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории сельского поселения Кабановка:

· сохранение аварийности системы газоснабжения на уровне 0 ед./км;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до уровня менее 0,1 км;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.

5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории сельского поселения Кабановка:

· снижение аварийности системы водоснабжения на уровне 0 ед./км;

· снизить износ водопроводных сетей до 60%;
· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.

6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории сельского поселения Кабановка:

· сохранение несанкционированных свалок на уровне 0 ед.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы – 2033 год. 

Этапы осуществления Программы: 

- первый этап – с 2024 года по 2029 год; 

- второй этап – с 2030 года по 2033 год. 

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объем финансирования Программы составляет 0,00 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: 

- теплоснабжение – 0,00 тыс. руб.;
- водоснабжение – н/д;
- электроснабжение – 0,00 тыс. руб.;
- газоснабжение – 0,00 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	- Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры.

- Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов.

- Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка. 
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 
Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка. 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Кабановка, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия: 
1. Представительный орган - сельское поселение Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области осуществляет рассмотрение и утверждение Программы. 
Сельское поселение Кабановка имеет право: 
· запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения Кабановка необходимую для осуществления своих полномочий информацию; 
· разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка; 
· рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы. 
2. Глава сельского поселения Кабановка осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации. 
Глава сельского поселения Кабановка имеет право:

· запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения Кабановка, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

· выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

· рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения Кабановка, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация сельского поселения Кабановка:
· выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка
· организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка
· организует реализацию и мониторинг Программы.

Сроки и этапы:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка разрабатывается на период с 2024 по 2033 годы. 
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка:
1 этап – 2024 - 2029 годы;
2  этап – 2030 - 2033 годы. 
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.1 Территория
Кабановка — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области России. Административный центр сельского поселения Кабановка.

Село находится в восточной части Самарской области, в пределах Высокого Заволжья, в лесостепной зоне, на берегах реки Козловки, на расстоянии примерно 21 километра (по прямой) к северо-западу от села Кинель-Черкассы, административного центра района. Абсолютная высота — 92 метра над уровнем моря.

Общая площадь земель сельского поселения Кабановка в установленных границах составляет 36756,9 га.

Сельское поселение Кабановка граничит: 

· с сельским поселением Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский с юго-востока; 

· с сельским поселением Красная Горка муниципального района Кинель-Черкасский с юга; 

· с сельским поселением Александровка муниципального района Кинель-Черкасский с юго-запада; 

· с сельским поселением Воротнее муниципального района Сергиевский с северо-запада;

· с сельским поселением Захаркино муниципального района Сергиевский с севера;

· с сельским поселением Савруха муниципального района Похвистневский с востока.

Сельское поселение Кабановка включает с себя четыре населённых пункта: с. Кабановка, с. Богородское, с. Екатериновка, с. Сарбай.

Связь с областным центром осуществляется по автодороге общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кинель-Черкассы – «Урал» - Кабановка – Богородское, по автомобильной дороге федерального значения «Урал» (М-5) – I категории и по магистральной железной дороге «Серные Воды II – Кротовка» в с. Кабановка. 

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным транспортом по следующим дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района.
1.2 Климат

Климат характеризуется как умеренно континентальный, с холодной малоснежной зимой и жарким сухим летом. Среднегодовая температура воздуха — 4,1 °С. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20,7 °C (абсолютный максимум — 40 °C); самого холодного (января) — −13 °C (абсолютный минимум — −43 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 469 мм, из которых 297 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в течение 147 дней.
1.3 Анализ численности населения
В состав сельского поселения Кабановка входят 4 населенных пункта:

· с. Кабановка,

·  с. Богородское, 

· с. Екатериновка, 

· с. Сарбай.

Численность населения сельского поселения Кабановка на 01.01.2024 г. составила 1868 человек.

Динамика изменения численности населения сельского поселения Кабановка за период 2020-2024 гг. представлена в таблице 1.1. Общая численность населения сельского поселения за период времени с 2020 по 2024 гг. уменьшилась на 183 человек или на 9,31% 

Таблица 1.1

	Населенный пункт
	01.01.2020
	01.01.2021
	01.01.2022
	01.01.2023
	01.01.2024

	Кабановка
	1057
	1040
	1004
	992
	971

	Богородкое 
	542
	531
	522
	511
	496

	Сарбай
	431
	429
	416
	398
	379

	Екатериновка
	21
	21
	19
	22
	22

	Общая численность населения на конец года, человек
	2051
	2021
	1961
	1923
	1868

	Темп прироста по отношению к предыдущему году, %
	-
	-1,5
	-2,97
	-1,94
	-2,9


1.4 Анализ экономической ситуации
Ведущей отраслью экономики сельского поселения Кабановка является сельскохозяйственное производство. Важнейшим направлением в ближайшие 15-20 лет выбрано восстановление и дальнейшее развитие животноводства.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАБАНОВКА
4.1. Система электроснабжения

4.1.1 Характеристика энергосистемы, осуществляющей электроснабжение потребителей
Организация, осуществляющая электроснабжение сельского поселения Кабановка:

- Филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС»
Деятельность предприятия направлена на обеспечение комплексного развития и совершенствования энергетического хозяйства сельского поселения, надежного и бесперебойного снабжения электрической энергией промышленности, транспорта, связи, ЖКХ и населения, проведение единой технической политики в области электроснабжения.

Предприятие обслуживает 8 трансформаторных подстанций.
Информация по источникам электроснабжения представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1
Перечень источников электроснабжения

	Наименование источника и маркировка
	Кол-во трансформаторов
	Мощность, кВт
	Месторасположение
	Техническое состояние (год ввода)
	Принадлежность

	КТП 10/0,4 СИД 307/160
	1
	128
	с. Кабановка
	Удовлетворительное 

 (2012)
	Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга»

	КТП 10/0,4 СИД 309/250
	1
	200
	с. Кабановка
	Удовлетворительное 

(1975)
	Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга»

	КТП 10/0,4 СИД 310/100
	1
	80
	с. Кабановка
	Удовлетворительное 

 (2012)
	Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга»

	КТП 10/0,4 СИД 312/100
	1
	80
	с. Кабановка
	Удовлетворительное 

 (2012)
	Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга»

	КТП 10/0,4 СИД 313/400
	1
	320
	с. Кабановка
	Удовлетворительное 

(1986)
	Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга»

	КТП 10/0,4 СИД 318/100
	1
	80
	с. Кабановка
	Удовлетворительное 

 (2012)
	Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга»

	КТП 10/0,4 СИД 320/100
	1
	80
	с. Кабановка
	Удовлетворительное 

 (2012)
	Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга»

	КТП 10/0,4 СИД 323/100
	1
	80
	с. Кабановка
	Удовлетворительное 

 (2012)
	Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга»


Протяженность сетей на начало 2024 года представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2
	Показатель
	Ед. изм.
	На начало 2024 года

	Электрическая энергия
	км
	11,370


Узлами учета электрической энергии оснащены следующие абоненты: объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%; промышленные объекты – 100%; население – 100%.
Балансы мощности и ресурса

Дефицита мощностей по оценке специалистов на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

За 2023 год отпущено электрической энергии поставляемой через приборы учёта 1,719925 млн. кВт, что составляет 100% от общего объема поставляемой электроэнергии. 
Надежность работы системы

Сведения о количестве аварий и повреждений по состоянию на 2023 год (единиц на 1км сетей) отсутствуют. 
Износ сетей электроснабжения составляет 15%.
4.1.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере электроснабжения
Единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям Самарской области, поставляемой населению. Проживающему в сельских населенных пунктах на 2024 год представлен в таблице 4.3. Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 29.11.2023 № 490 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области» (Зарегистрирован 29.11.2023 № ДЦТ-23-490).
Таблица 4.3

Тарифы на услуги по электроснабжению на 2024 год

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Цена (тариф)

	
	
	
	I полугодие
	II полугодие

	1
	Группа «Население»

	1.1
	Одноставочный тариф
	руб./кВт.ч
	0,53169
	0,63053


4.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения
Техническое состояние трансформаторных подстанций находится в удовлетворительном состоянии. Технические и технологические проблемы, возникающие в системах электроснабжения не выявлены.

4.1.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей электроснабжения
Мероприятия не планируются.

4.2. Система теплоснабжения

4.2.1 Источники теплоснабжения
На территории сельского поселения Кабановка услуги по обеспечению населения теплоснабжением осуществляет ООО «СамРЭК – Эксплуатация».
На территории сельского поселения Кабановка теплоснабжение жилищно-коммунальной застройки и объектов социального назначения осуществляется, как централизованно, так и децентрализовано от индивидуальных источников теплоснабжения. 
В сельском поселении Кабановка располагаются котельные, отображенные в таблице 4.4.

Таблица 4.4
Источники теплоснабжения (котельные)
	Наименование котельной
	Марки котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность оборудования, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Топливо

	Котельная № 6-24 с. Кабановка, ул. Крыгина, 1 Ж
	Микро New 95
	2014
	0,08
	0,08
	газ

	
	Микро New 95
	2014
	0,08
	0,08
	газ

	
	Микро New 95
	2014
	0,08
	0,08
	газ


Отпущено тепловой энергии в 2023 году – 831,96 Гкал, продано 694,49 Гкал.
Протяженность сетей на начало 2024 года составляет 0,239 км. Износ тепловых сетей составляет 76%.
Оснащенность приборами учета представлена в таблице 4.5.
Таблица 4.5
	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	Теплоснабжение
	0
	0
	0


Надежность работы систем теплоснабжения
По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться экспертное обследование технического состояния основных элементов работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.). В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость демонтажа котлов.
Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых, либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления, перспективной схемой теплоснабжения.
Качество поставляемого ресурса
Основной поставщик тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения сельского поселения Кабановка - ООО «СамРЭК – Эксплуатация». 
Теплоснабжение осуществляется по температурному графику с учетом фактической температуры наружного воздуха.

4.2.2 Тарифы потребления коммунальной услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения
Таблица 4.6
Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию, руб./Гкал
	Тариф, руб./Гкал
	Период действия тарифа

	2653,20 руб/Гкал с НДС
	I полугодие

	2950,80 руб/Гкал с НДС
	II полугодие


4.2.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения
На основании анализа существующего положения в системе теплоснабжения сельского поселения Кабановка выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие на безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока реализации схемы теплоснабжения. 

Проблемами являются: 

· высокий износ тепловых сетей; 

· отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельной; 

· отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии; 

4.2.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов не планируются. 
4.3. Система газоснабжения

4.3.1 Источники газоснабжения
Услуги по обеспечению населения газом осуществляет организация:

- эксплуатация газового оборудования, сетей – ООО «Газпром газораспределение Самара».

Природным газом в сельском поселении Кабановка газифицированы: с. Кабановка, с. Богородское, с. Сарбай, с. Екатериновка централизованным газоснабжением не обеспечено.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода, информация о протяженности сетей отсутствует.
Направления расходования газа:

· бытовые потребности населения (приготовление пищи и горячей воды);

· энергоноситель для тепловых источников.

Информация по источникам газоснабжения отсутствует.

Фактическое потреблении сетевого газа сельским поселением Кабановка за 2023 год составило 2,742 млн. м3.

В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды.
В многоквартирных домах, где приборы учёта газа отсутствуют, плата взимается по нормативам, установленным на пищеприготовление (газовая плита) и подогрев воды (газовый водонагреватель) регулирующим органом субъекта РФ. Там, где производится индивидуальное газовое отопление от отопительной установки (газового котла), приборы учёта установлены повсеместно, расчёт осуществляется по показаниям приборов учёта.

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет: объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%; промышленные объекты – 100%; население – 66,51%.
Надежность работы системы
Нареканий по надёжности систем нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории сельского поселения Кабановка соответствует нормативному.
Жалобы абонентов на качество услуг отсутствуют.
Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально- бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

· Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

· Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

· Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года)

· Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

· Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 18 июля 2008 г., 30 декабря 2008 г., 18, 19 июля 2011 г., 7 ноября 2011 г.)

· Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Псковской области.
Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

· оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

· допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

· постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

· отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

· газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.
4.3.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере газоснабжения
В таблице 4.7 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению.

Таблица 4.7
Тарифы на услуги по газоснабжению на 2024 год

	Тариф, руб./м3
	Период действия тарифа

	Промышленность - 5680
	I полугодие

	Население – 6420, 7330, 8920
	I полугодие

	Промышленность - 6316
	II полугодие

	Население – 7130, 8140, 9910
	II полугодие


4.3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.
4.3.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей газоснабжения

Мероприятия не планируются.
4.4. Система водоснабжения

4.4.1 Источники водоснабжения
На территории сельского поселения Кабановка услуги по холодному водоснабжению оказывает ИП Гращенков В. В.
В настоящее время в сельском поселении Кабановка организована централизованная система водоснабжения, кроме с. Екатериновка. Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев и собственных скважин у потребителей.
Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.
В системе централизованного водоснабжения сельского поселения Кабановка можно выделить четыре условные зоны:

· Зона водоснабжения с. Кабановка от подземного водозабора, состоящего из 3 артезианских скважин;

· Зона водоснабжения с. Богородское от подземного водозабора, состоящего из 3 артезианских скважин;

· Зона водоснабжения с. Сарбай от подземного водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения качества питьевой воды в сельского поселения Кабановка необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных.
Протяженность сетей водоснабжения на начало 2024 года составила 32,296 км.

Таблица 4.8
Объем поднятой воды за 2023 год

	Показатель
	Ед. изм.
	2023 год

	Холодное водоснабжение (прочие потребители)
	тыс. м3
	8,955

	Холодное водоснабжение (население)
	тыс. м3
	33,385

	Итого:
	тыс. м3
	42,340


Информация по источникам водоснабжения представлена в таблице 4.9.
Таблица 4.9
Характеристика оборудования водозабора сельского поселения Кабановка

	Наименование объекта и его местоположение
	Марка оборудования
	Кол-во, шт
	Производительность, м3/сут
	Напор м. в. ст.

	с. Кабановка
	ЭЦВ 6-10-110
	2
	480,0
	110

	
	ЭЦВ 6-6,5-105
	1
	156,0
	105

	с. Богородское
	ЭЦВ 6-6,5-105
	2
	312,0
	105

	
	ЭЦВ 6-16-110
	1
	384,0
	110

	с. Сарбай
	ЭЦВ 6-16-110
	1
	384,0
	110

	Итого:
	-
	7
	1716
	-


Сведения об оснащенности приборами учета не предоставлены.
Таблица 4.10
Сведения об оснащенности приборами учета

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	водоснабжение
	н/д
	н/д
	н/д


Надежность работы системы

Сведения о количестве аварий и повреждений по состоянию на 2024 год составляет 0,362 единиц на 1км сетей.
Износ водопроводных сетей на 2024 год составил 100%.

Жалобы абонентов на качество услуг отсутствуют.
4.4.2 Действующие тарифы потребления коммунальной услуги в сфере водоснабжения
Тарифы на холодную воду для населения в городской и сельской местности устанавливаются регулирующим органом субъекта Российской Федерации – Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 17 ноября 2023 года №430 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения для потребителей ИП Гращенков В.В. (ИНН 637200358828), сельское поселение Александровка, сельское поселение Кабановка, сельское поселение Красная Горка, муниципальный район Кинель-Черкасский», установлены тарифы:

Таблица 4.11
	Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства
	Тариф, руб./ м3 (для всех групп потребителей, за исключением населения)

	
	I полугодие
	II полугодие

	ИП Гращенков В. В.
	61,27
	65,42

	
	Тариф, руб./ м3 (для населения)

	
	61,27
	65,42


4.4.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населённых пунктов
В результате произведенного комплекса мероприятий по определению и оценки фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации получены следующие результаты:
· состояние сетей водоснабжения оценивается как ниже удовлетворительного, наблюдается высокий средний срок эксплуатации, износ водопроводных сетей составляет 100%;
· отсутствует водоподготовка;

· централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.
4.4.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений и сетей водоснабжения
В таблице 4.12 приведён перечень мероприятий для реализации в системе водоснабжения.
Таблица 4.12
Перечень мероприятий для реализации в системе водоснабжения
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Затраты, тыс. руб.
	Источник финансирования

	1
	Текущий ремонт и техническое обслуживание
	2024-2028 гг.
	н/д
	-


4.5. Система водоотведения

4.5.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования
На территории сельского поселения Кабановка централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. 

Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.
4.6. Система утилизации твердых бытовых отходов
4.6.1 Характеристика системы утилизации ТБО
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

· создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

· определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

· организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно положениям Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (ред. от 14.06.2020) «Об отходах производства и потребления».

На территории сельского поселения Кабановка услуги по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и бытовых отходов осуществляет ООО «ЭкоСтройРесурс».
В 2023 году с территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области в соответствии с Территориальной схемой региональным оператором транспортировано ТКО в количестве 15,70 тыс. тонн на объекты инфраструктуры:
· Полигон ТБО р.ц. Кинель-Черкассы;

· Полигон ТБО и ПО МСК «Водино» АО «Экология-Сервис», Полигон ТБО и ПО Сергиевского района ООО «РИКАСТ» с предварительной сортировкой на объекте обработки ТКО Мусоросортировочный комплекс «Сергиевский» на территории м.р. Сергиевский.

Информация о наличии мест несанкционированного размещения отходов (свалок) на территории сельского поселения Кабановка в адрес регионального оператора не поступала.
Требования к периодичности вывоза ТКО установлены п. 17 Приложения 1 раздела VII Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № З54 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В частности, указанными требованиями предусмотрено, что обеспечение своевременного вывоза ТКО из мест (площадок) накопления осуществляется:

· в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 'С и ниже) не реже одного раза в трое суток,

· в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 'С) не реже l раза в сутки (ежедневный вывоз),

Кроме того, требования к периодичности вывоза ТКО и КГО регламентируются Постановлением Главного государственною санитарного врача РФ от 28.01.2021п № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». (далее-СанПиН 2.1.3684-21).

В частности, п. l1 СанПиН 2.1.3684-21 срок временного накопления ТКО опрелеляется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

· плюс 5'С и выше - не более 1 суток,

· плюс 4'С и ниже - не более 3 суток.

Согласно п. 13 СанПиН 2.1.3684-21 хозяйствующий субъект осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию КГО, обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, но не реже l раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4'С и ниже, а при температуре плюс 5'С и выше - не реже l раза в 7 суток.

Транспортирование ТКО осуществляется региональным оператором строго с мест (площадок) накопления ТКО, включенных в Территориальную схему, в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями к периодичности транспортирования ТКО, в том числе на территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Пунктом 5.13 Соглашения предусмотрены форма и порядок предоставления отчетности региональным оператором, содержащей сведения об объеме и (или) о массе накопленных ТКО, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение (с изменениями от 22.08.2022г.), в тоннах в разрезе муниципальных образований (10 городских округов, 27 муниципальных районов Самарской области) без разбивки по сельским поселениям.

Схема потоков, определенная приложением к Территориальной схеме, предусматривает ведение учета сведений о количестве ТКО, образованных на территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, в целом по муниципальному образованию.
Надежность работы системы ТБО
Основная масса отходов, образующихся на территории сельского поселения, вывозится на лицензированный полигон ТБО.

Качество поставляемого ресурса

Очистка территорий сельского поселения Кабановка – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Твердые коммунальные отходы вывозятся регулярно по графику вывоза.
Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека: 
- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. 
- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих. 
- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов. 
- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов. 
- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
4.6.2 Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Таблица 4.13
Действующие тарифы на вывоз ТКО на 2020 год

	Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства
	Тарифы, руб./м³

	
	I полугодие
	II полугодие

	ООО «ЭкоСтройРесурс»
	622,07
	622,07


4.6.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

· практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения; 

· отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО; 

· не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4.6.4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в системе утилизации ТКО
Мероприятия не планируются.

4.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.
Оснащенность приборами учета:
- Водоснабжение:

население – н/д;

промышленные объекты – н/д;

объекты социально-культурного и бытового назначения – н/д.

- Теплоснабжение – 0%;
- Газоснабжение:
объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%;
промышленные объекты – 100%;

население – 66,51%.
- Электроснабжение 

объекты социально-культурного и бытового назначения – 100%;
промышленные объекты – 100%;

население – 100%.
- Водоотведение – н/д.
5. ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАБАНОВКА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Перспектива развития территории сельского поселения Кабановка рассматривается до 2033 г.

Документами территориального планирования сельского поселения является генеральный план сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Самарской области и сельского поселения.
Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

 - обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

 - формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

 - сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.
5.1. Определение перспективных показателей развития сельского поселения с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

В генеральном плане принята проектная численность населения:

· на расчётный срок (2033 г.) – 3784 человек.
Жилищный фонд

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Кабановка, а также за границами Н.П. На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными жилыми домами. 

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м.

Размеры приусадебных земельных участков выделяются в соответствии с Решением от  27 марта 2003 года №17-3 Собрания  представителей  муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства»:  для индивидуального жилищного строительства -  от 0,03 га до 0,15 га, для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,06 га до 0,5 га.

5.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Объемы коммунальных услуг до 2033 года представлены в таблице 5.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

· прогнозная численность постоянного населения;

· установленные нормативы потребления коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития сельского поселения.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Существующее положение 

2023 год
	Перспектива 

2033 год

	1. 
	Электроснабжение

	1.1. 
	Объем производства электрической энергии
	млн. кВт*ч
	1,719925
	1157 кВт

	2. 
	Теплоснабжение

	2.1. 
	Объем выработанной тепловой энергии
	Гкал
	831,96
	570,43

	3. 
	Газоснабжение

	3.1. 
	Объем подачи газа потребителям
	млн. м3
	2,742
	2,9855

	4. 
	Водоснабжение

	4.1. 
	Объем переданной воды потребителю
	тыс. м3
	42,340
	0,679 тыс.м3/ в сутки

	5. 
	Водоотведение

	5.1. 
	Система водоотведения отсутствует
	тыс. м3
	-
	-

	6. 
	Система утилизации ТКО

	6.1. 
	Объем собираемых ТКО от потребителей
	тонн
	-
	-


6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кабановка на период до 2033 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2023 г.
	2029 г.
	2033 г.

	1. 
	Электроснабжение

	1.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	-
	0
	0

	1.1.2. 
	Износ сетей
	%
	15
	<15
	<15

	1.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	<0,1
	<0,1

	1.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии
	ед.
	-
	0
	0

	1.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения)
	%
	100
	100
	100

	1.2.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100

	2. Т
	Теплоснабжение

	2.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	2.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	0 
	0
	0

	2.1.2. 
	Износ тепловых сетей
	%
	76
	<60
	<50

	2.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,182
	<0,1
	<0,1

	2.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	2.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0

	2.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения)
	%
	0
	0
	0

	2.2.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	0
	0
	0

	3. 
	Газоснабжение

	3.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	3.1.1. 
	Износ сетей газоснабжения
	%
	н/св.
	<15
	<15

	3.1.2. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/св.
	<0,1
	<0,1

	3.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	3.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0

	3.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения)
	%
	н/св.
	н/св.
	н/св.

	3.2.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	66,51
	90
	100

	4. 
	Система водоснабжения

	4.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	4.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	0,362
	0
	0

	4.1.2. 
	Износ водопроводных сетей
	%
	100
	<80
	<60

	4.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/св.
	н/св
	н/св

	4.2. 
	Показатели качества воды

	4.2.1. 
	Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам.
	%
	0,1
	0
	0

	4.3. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	4.3.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды
	ед.
	0
	0
	0

	4.3.2. 
	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения)
	%
	н/св.
	н/св.
	н/св.

	4.3.3. 
	Охват абонентов приборами учета
	%
	н/св.
	90
	100

	5. 
	Система водоотведения

	5.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	5.1.1. 
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	-
	-
	-

	5.1.2. 
	Износ канализационных сетей
	%
	-
	-
	-

	5.1.3. 
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	-

	5.2. 
	Показатели качества очистки сточных вод

	5.2.1. 
	Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	-
	-
	-

	5.3. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	5.3.1. 
	Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения)
	%
	-
	-
	-

	6. 
	Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО

	6.1. 
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	6.1.1. 
	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках
	%
	н/св.
	н/св.
	н/св.

	6.2. 
	Показатели качества обслуживания абонентов

	6.2.1. 
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	н/св.
	н/св.
	н/св.

	6.2.2. 
	Обеспеченность населения централизованным сбором ТБО (от численности населения)
	%
	н/св.
	н/св.
	100

	6.2.3. 
	Количество несанкционированных свалок
	ед.
	0
	0
	0

	н/св. – нет сведений


Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: обеспечение бесперебойного газоснабжения.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТБО сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.
Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Кабановка до 2033 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.
Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия
	Источник информации 
	Годы реализации

	1.
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	1.1.
	Мероприятия не планируются
	-
	-

	2
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	2.1.
	Мероприятия не планируются
	-
	-

	3
	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	3.1.
	Мероприятия не планируются
	-
	-

	4
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	4.1
	Текущий ремонт и техническое обслуживание
	ИП Гращенков В.В.
	2024-2028

	5
	ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

	5.1.
	Мероприятия не планируются.
	-
	-


8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджета муниципального образования, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

В таблице 8.1 приведены источники инвестиций по каждому проекту программы.

Таблица 8.1

Источники инвестиций по каждому проекту программы

	Наименование
	Источник финансирования

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Мероприятия не планируются
	-

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Мероприятия не планируются
	

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	Мероприятия не планируются
	-

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Текущий ремонт и техническое обслуживание
	н/д

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО

	Мероприятия не планируются
	-


Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности». 
9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
9.1. Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.
Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 
Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 
9.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 
Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2024-2029 гг.;
2 этап – 2030-2033 гг.
Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2024-2029 гг. 
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Самарской области. 
9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 
Целью мониторинга Программы сельского поселения Кабановка является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 
Мониторинг Программы сельского поселения Кабановка предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 
9.4. Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы сельского поселения Кабановка. 
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